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 四川省公共安全技术防范系统
验收结论表




工程名称：                                       
系统所属单位 / 责任单位：                        
设计单位（如有）：                                
施工单位：                                       
监理单位（如有）：                                
验收日期：                                       



泸州市公共安全技术防范行业协会专家委员会  制

填  写  说  明

1、编制依据：本表根据《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）及四川省、泸州市现行公共安全技术防范管理规定制定。
2、验收组织：公共安全技术防范系统验收应由系统所属单位或责任单位会同行业协会专家委员会组织成立验收委员会（小组）。验收委员会（小组）一般由系统所属单位或责任单位、其上级业务主管部门、公安机关相关机构代表及技术专家组成。其中，一级工程验收委员会（小组）组成人数不得少于 9 人，二级工程不得少于 7 人，三级工程不得少于 5 人。技术专家应由行业协会专家委员会从专家库中抽取，且技术专家比例不得少于 50%。
3、适用范围：本结论表适用于各类技防系统的竣工验收。对于在设计阶段完成技术审核、技术评估或未进行设计审核 / 评估的项目，均应如实填写本表。对于技术评估或未进行设计审核 / 评估的项目，建设单位应在验收申请表的 “建设单位承诺” 中明确声明，并自行承担相关合规责任。
4、填写要求：申请单位应如实、完整、准确地填写表中各项内容。表内各项如填写不够，可另加 A4 附页补充说明。
5、签字确认：验收委员会（小组）的所有成员应在结论表上签字，对验收结论负责。












表10.2.1施工验收表
	检查项日
	质量要求
	检查方法
	检査结果

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK1]通过
	基本
通过
	不通过

	设 备 安 装
	1
	安装位置 （方向）
	合理,有效
	现场检查
	　
	　
	　

	
	2
	安装质量 （工艺）
	牢固、整洁、美观、 规范
	现场检查
	　
	　
	　

	
	3
	机柜（架）、操 作台、电视墙
	安装平稳、牢固， 便于操作维护
	现场检查
	　
	　
	　

	
	4
	控制设备
	操作方便、安全
	现场检查
	　
	　
	　

	
	5
	开关、按钮
	灵活、方便、安全
	现场检査
	　
	　
	　

	
	6
	机架、操作台、设备接地
	接地规范，安全
	现场观察、询问
	　
	　
	　

	
	7
	雷电防护措施
	符合本标准第 6.11.2条相关要求
	复核检验报吿、现场观察
	　
	　
	　

	
	8
	接地电阻
	符合本标准第 6.11.3条相关要求
	对照检验报告
	　
	　
	　

	
	9
	机架电缆线扎及标识
	整齐、有明显编号、标识并牢靠
	现场检査
	　
	　
	　

	
	10
	电源引人线缆标识
	引入线端标识清晰、牢靠
	现场检査
	　
	　
	　

	
	11
	通电
	工作正常
	现场通电检査
	　
	　
	　

	线 缆 敷 设
	12
	布放要求
	布放自然平直，标识清晰，编号统一并有适当的保护
	现场询问、检査， 复核隐蔽工程随工验收单
	　
	　
	　

	
	13
	同轴电缆
	一线到位，中间无接头
	现场询问、检查， 复核隐蔽工程随工验收单
	　
	　
	　

	线 缆 敷 设
	14
	光缆
	无断点，接头有预留
	现场询问、检查， 复核隐蔽工程随工验收单
	　
	　
	　

	
	15
	穿管（槽） 线缆
	无接头或扭结
	现场询问、检査， 复核隐蔽工程随工验收单
	　
	　
	　

	
	16
	架空线缆
	悬挂方式、挂钩间 距、线缆最低点等符合设计要求
	现场观察、询问
	　
	　
	　

	
	17
	直埋线缆
	线缆埋深、线缆保护等符合设计要求
	现场询问、复核隐蔽工程随工验收单
	　
	　
	　

	
	18
	电缆沟线缆
	与建筑物间隔离密封
	现场询问、检查，复核隐蔽工程随工验收单
	　
	　
	　

	
	19
	管道线缆
	线缆共管、线缆保护等符合设计要求
	现场询问、检查，复核隐蔽工程随工验收单
	　
	　
	　

	线 缆 连 接
	20
	连接
	连接器件连接可靠,绝缘良好,不易脱落
	现场观察、询问
	　
	　
	　

	
	21
	中间接续
	线序正确、连接可 靠、密封良好
	现场观察、询问
	　
	　
	　

	
	22
	网络数据 电缆
	连接器件的性能应与也缆相匹配，线序正确、连接可靠
	现场观察、询问
	　
	　
	　

	
	23
	光缆
	接续时采用熔接方式，光缆熔接处有保护和固定
	现场观察、询问
	　
	　
	　

	隐蔽
工程
	24
	隐蔽工程
	复核隐蔽工程随工验收单或监理报告
	
	
	

	检查结果Ks（通过率）：
	施工质量验收结论：

	施工验收组（人员）签名：
	验收日期：


注：1、对每一项检查项目的抽查比例由验收组根据工作性质、规模大小等决定。
2、在检查结果栏选符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。
3、检查结果统计Ks（通过率）＝（通过数＋基本通过数×0.6）／项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）
4、验收结论：Ks（通过率）≥0.8判为通过；0.8＞Ks≥0.6判为基本通过；Ks＜0.6判为不通过，必要时作简要说明。

表10.3.1技术验收
	[bookmark: _Hlk229752200]检査项目
	检査要求与方法
	检査结果

	
	
	通过
	基本通过
	不通过

	基本
要求
	1*
	系统主要技术性能
	10.3.2,现场检査、复核检验报告
	　
	　
	　

	
	2
	设备配置
	10.3.3,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	3
	主要安防产品的质最 证明
	10.3.4.复核检验报告
	　
	　
	　

	
	4
	系统供电
	10.3.5,复核检验报告
	　
	　
	　

	实体
防护
	5
	防护设置
	10.3.6,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	6
	实体防护设备、建筑施工
	10.3.6,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	7
	实体屏障
	10.3.6,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	8
	安防照明、警示标志
	10.3.6,现场检査
	　
	　
	　

	入侵和 紧急 报警
	9*
	探测、防拆、设置、操作
	10.3.7,现场检査
	　
	　
	　

	
	10
	报警响应时间
	10.3.7.复核检验报告
	　
	　
	　

	
	11
	声音和（或）图像复核
	10.3.7,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	12
	报警联动
	10.3.7,复核检验报吿
	　
	　
	　

	视频
监控
	13
	采集、监视、远程控制、记录与回放
	10.3.8,现场检査
	　
	　
	　

	
	14*
	图像质量、信息存储时间
	10.3.8,现场检査、复核检验报告
	　
	　
	　

	
	15
	视频/音频分析
	10.3.8,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	16
	系统管理
	10.3.8,复核检验报告
	　
	　
	　

	出入口 控制
	17*
	目标识别、出入控制
	10.3.9,现场检査
	　
	　
	　

	
	18
	自我保护措施和配置
	10.3.9,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	19*
	应急疏散
	10.3.9,现场检査
	　
	　
	　

	停车库 （场）
	20*
	出入控制、车辆识别
	10.3.10,现场检査
	　
	　
	　

	
	21
	内部安全防范措施
	10.3.10,复核检验报告
	　
	　
	　

	防爆 安全 检查
	22*
	防爆安全检査
	10.3.11.现场检查、复核检验报告
	　
	　
	　

	
	23
	防爆处置、防护设施
	10.3.11.现场检査
	　
	　
	　

	
	24
	监视和回放图像质量
	10.3.11,复核检验报吿
	　
	　
	　

	楼寓对 讲（访 客对 讲）
	25*
	双向对讲、可视、开锁
	10.3.12.现场检查
	　
	　
	　

	
	26
	系统管理
	10.3.12 复核检验报告
	　
	　
	　

	
	27
	系统安全管控措施
	10.3.12,现场检查、复核检验报告
	　
	　
	　

	电子巡查
	28
	线路设置、报警设置、统计报表
	10.3.13.复核检验报告
	　
	　
	　

	集成与 联网
	29
	系统构架、集成联网方式
	10.3.14,复核检验报告
	　
	　
	　

	
	30
	冗余备份
	10.3.14.复核检验报告
	　
	　
	　

	
	31*
	安全防范管理平台
	10.3.11.现场检查
	　
	　
	　

	监控中心
	32
	选址与布局
	10.3.15.现场检査
	　
	　
	　

	
	33*
	自身防护
	10.3.15.现场检查
	　
	　
	　

	
	34
	环境设施
	10.3.15.现场检查
	　
	　
	　

	检查结果K（通过率）：
	技术验收结论：

	技术验收组（人员）签名：
	验收口期：


注：1、在检查结果栏选符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。
2、检查结果统计Kj（通过率）＝（通过数＋基本合格数×0.6）／项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）
3、验收结论：Kj（通过率）≥0.8判为通过；0.8＞Kj≥0.6判为基本通过；Kj＜0.6判为不通过，必要时作简要说明。
    4、序号右上角打“*”的为重点项目，检查结果只要有一项不通过的，即判为不通过。
表10.4.1资料审查
	审查内容
	审査情况

	
	规范性
	完整性
	准确性

	
	通过
	基本
通过
	不通过
	通过
	基本
通过
	不通过
	通过
	基本 通过
	不通过

	1
	申请立项的文件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	批准立项的文件
	
	
	
	
	
	
	

	3
	顼目合同书
	
	
	
	
	
	
	

	4
	设计任务书
	
	
	
	
	
	
	

	5
	初步设计文件
	
	
	
	
	
	
	

	6
	初步设计方案评审意见（含评审小组人员名单）
	
	
	
	
	
	
	

	7
	通过初步设计评审的整改落实意见
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	深化设计文件和相关图纸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	工程变更资料（或工程洽商资料）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	系统调试报告（含各子系统调试及系统联调记录）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	隐蔽工程验收资料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	施工质量检验、验收资料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	系统试运行报告（含试运行记录）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	工程竣工报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	工程初验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	工程竣工核算报告
	
	
	
	
	

	17
	工程检验报告
	
	
	
	
	

	18
	使用/维护手册
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	技术培训文件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	竣工图纸
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查结果Kz（通过率）：
	资料验收结论：

	资料验收组（人员）签名：
	验收口期：


注：1、审查情况栏内分别根据完整、准确和规范要求，选择符合实际情况的空格内打“√”，并作为统计数。
2、对三级安全防范工程，序号第3、4、12项内容可简化或省略，序号第7、10项内容可简化。
3、审查结果Kz（通过率）＝（通过数＋基本通过数×0.6）／项目审查数（项目审查数如不要求的，不计在内）
4、审查结论：Kz（通过率）≥0.8判为通过；0.8＞Kz≥0.6判为基本通过；Kz＜0.6判为不通过，必要时作简要说明。

表10.5.4验收结论汇总
	工程名称：
	工程地址：

	建设单位：
	设计单位：

	施工单位：
	监理单位：

	施工验收结论
	　
	验收人签名：                       年    月    日

	技术验收结论
	　
	验收人签名：                       年    月    日

	资料审查结论
	　
	审査人签名：                       年    月    日  

	工程验收结论
	　
	验收组组长签名：

	建议与要求：


























 年    月   日


注：1.本汇总表应附表10.2.1、表10.3.1、表10.4.1及出席验收会与验收组人员名单（签名）；
2.验收（审查）结论一律填写“通过”或“基本通过”或“不通过”

[bookmark: OLE_LINK28]工程验收结论表
	项目名称
	 

	系统所属单位或
者责任单位
	 

	设计单位
	 

	施工单位
	 

	监理单位
	 

	专业类别
	安防系统

	验收结论
	□通过   □不通过

	验收意见
	
一、验收结论







二、意见和建议
















	验收组人员签字
	






年    月    日







2

系统验收委员会（验收小组）成员登记表
	姓  名
	工作单位
	职务（职称）
	联系电话
	签名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



